Tesis de Licenciatura

Desarrollo de una metodología de trabajo para caracterizar el ciclo diurno del viento en la capa límite atmosférica a partir de datos de radar meteorológico y su posterior uso para la validación de modelos.

Paola Corrales

Table of Contents

# Agradecimientos

# Resumen

# Introducción

La capa límite planetaria (CLP) corresponde a la porción de atmósfera que se encuentra directamente influenciada por la superficie y que responde a sus forzantes en una escala de tiempo de una hora o menos

Los procesos que ocurren dentro de la capa límite son de suma importancia para entender y pronosticar la evolución de la atmósfera en distintas escalas espaciales y temporales. En particular estos procesos controlan el intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera afectando, entre otras cosas, las condiciones para la ocurrencia de convección húmeda profunda y la intensidad de las circulaciones de mesoescala, que tienen un alto impacto sobre las actividades humanas. En nuestra región existen estudios que buscan caracterizar los procesos que ocurren en la capa límite de forma tal de poder avanzar en su entendimiento y su dependencia por ejemplo con las propiedades de la superficie o el estado de la atmósfera (Mazzeo y Gassmann, 1992; Ulke 2000; Gassmann y Mazzeo, 2001; Acevedo et al., 2014; Tonti y Gassmann, 2015). Dado que la capa límite planetaria (CLP) está caracterizada por la ocurrencia de turbulencia en múltiples escalas espaciales y temporales, la representación de los procesos que ocurren dentro de ella es un desafío para los modelos numéricos. Los modelos de simulación de la CLP no cuentan con la resolución necesaria para representar estos procesos de forma explícita, debiendo recurrir a una representación simplificada, donde se simula numéricamente una parte del espectro turbulento, mientras que el resto se resuelve a través de cierres de distinto orden (escala de subgrilla). Para ello se han formulado diferentes alternativas para parametrizar los procesos de capa límite y la validación de las mismas tambiénes un tema de gran interés (Xie et al., 2012, Banks et al., 2016). A nivel regional, la representación de la capa límite en los modelos numéricos ha recibido mucha atención en las zonas oceánicas (particularmente en los océanos tropicales, Wang et al. 2004). Sin embargo, existen pocos estudios acerca del desempeño de las parametrizaciones de capa límite en las regiones continentales (Ulke y Andrade, 2001; Ruiz et al., 2010; Berry et al., 2012; Rizza et al., 2013; Carrasco et al., 2015). Uno de los principales desafíos a la hora de estudiar los procesos que ocurren en la capa límite o para validar cómo los modelos representan dichos procesos, es la disponibilidad de observaciones. Las redes de radiosondeos que permiten obtener perfiles de viento, temperatura y humedad en la capa límite miden con frecuencias temporales de entre 12 y 24 horas (solo eventualmente cada 6 horas) y tienen poco detalle de los perfiles dentro de la PBL. Los radares Doppler permiten estimar la componente radial del viento en un radio horizontal de hasta 240 km y a partir de esa información permiten reconstruir perfiles verticales de viento utilizando la técnica VAD (Velocity Azimuth Display). En días en los que no existen ecos producidos por hidrometeoros, los radares pueden detectar la velocidad del viento dentro de la capa límite a partir de blancos como los insectos, por ejemplo (Rennie et al., 2010, Rabin and Zawadzki, 1984). Dichos perfiles de viento están disponibles con una frecuencia temporal de hasta 5 minutos. La calidad de estos perfiles ha sido comparada con los perfiles obtenidos a partir de radiosondeos, encontrándose en general que los datos obtenidos resultan adecuados para su uso en el estudio de los procesos de capa límite y en la verificación de modelos numéricos (Bousquet et al., 2008; Salonen et al., 2008) y en la generación de condiciones iniciales para pronósticos a muy corto plazo (Rennie et al., 2011). Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en el uso de radares para el estudio de los perfiles de viento, es la necesidad de aplicar un riguroso control de calidad a la información que permite solucionar diversos aspectos que pueden afectar la confiabilidad de los datos. Entre los problemas más comunes se cuentan: contaminación por ecos de terreno, efecto de aliasing, y contaminación por blancos móviles. Estos aspectos deben ser abordados antes de poder utilizar los datos para estimar el perfil de velocidad (Holleman, 2008; Rennie et al., 2011) aplicando algoritmos de control de calidad (Ruiz et al., 2015; Rennie et al., 2011). En Argentina el proyecto SINARAME (SIstema Nacional de Radares Meteorológicos) contempla la construcción de más de 10 radares Doppler de los cuales 3 radares ya se encuentran instalados (Bariloche, Córdoba y Ezeiza) y se suman a los ya existentes en Pergamino, Anguil, Paraná y Ezeiza. Esta disponibilidad de datos de radar en nuestra región ofrece un gran recurso de información para estudiar las propiedades de la capa límite planetaria en nuestra región y para validar la calidad de los modelos numéricos a la hora de representar dichas propiedades. El proyecto en el que se inscribe el presente plan, plantea la utilización de métodos de asimilación de datos de radar para mejorar las condiciones iniciales de los modelos numéricos y para estudiar sus errores sistemáticos. Se plantea como hipótesis que los datos de viento radial obtenidos de información de radar permiten estimar los perfiles verticales de viento con una frecuencia temporal de hasta 5 minutos, en un espesor que abarca desde superficie y hasta 3000 m de altura, permitiendo realizar una caracterización de la evolución temporal de dichos perfiles, especialmente dentro de la capa límite atmosférica. La estimación de esos perfiles permitirán además validar las parametrizaciones de la capa límite que utilizan los modelos numéricos con una mayor resolución temporal a la utilizada en trabajos previos.

Las hipótesis enunciadas permiten delinear el objetivo de esta tesis, que es desarrollar una metodología para el estudio de los procesos de capa límite y validación de su representación en modelos numéricos a partir de datos de radares con tecnología Doppler. Como objetivos particulares este plan se propone desarrollar dicha metodología y aplicarla en un conjunto de casos, utilizando datos de velocidad radial obtenidos en el radar de Paraná. Los resultados de este plan de tesis representarán un avance significativo en el uso de los datos de velocidad radial proporcionada por los radares Doppler y un análisis preliminar de los errores sistemáticos de los modelos numéricos utilizando dicha información, como paso previo al uso de técnicas de asimilación de datos.

# Metodología

## Casos de estudio

### Criterios utilizados

## Tratamiento de aliassing

## Velocity Azimuth Display (VAD)

### Desarrollo matemático

### Control de calidad y criterios

### Validación

## Loess

## Detección del LLJ

## Tratamiento de la turbulencia

## Modelo de Oscilación Inercial

## WRF

### Parametrizaciones

# Resultados

## Análisis descriptivo de los casos

### caracteristicas generales y sinopticas

## Análisis de los VAD obtenidos

## Análisis de la turbulencia

## Análisis cualitativo de la oscilación inercial

## Analisis de las corridas y comparación con obs

# Conclusiones